**Odpružená sedlovka ZOOM**

**Funkce produktu:**

1. **zdvih 40 mm**
2. **materiál Al 6061-T6**
3. **progresivní pružina a elastomer pro optimální funkci**
4. **seřizovací matice pro snadné nastavení**

**Sedlovku utáhněte objímkou pro nastavení výšky. Pokud máte pocit, že sedlovka nefunguje správně nebo došlo ke změně hmotnosti uživatele, můžete šestihranným klíčem č. 6 nastavit napětí vinuté pružiny , která se nachází ve spodní části sedlovky. Seřizovací matice musí mít všechny závity zašroubované v sedlovce.**

**Upozornění: Na sedlovce je ryskou vyznačena maximální přípustná výška pro její vysunutí Nikdy nenastavujte sedlovku nad tuto mezní hodnotu. Může dojít k jejímu zlomení, ohnutí, nebo poškození rámu. To může mít za následek ztrátu kontroly řízení a** **pád**.

**Pozor: Doporučujeme montáž v odborném servisu. Maximální nosnost 100Kg!!!**